{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Sound pressure level","Heating","High","dBA","40","40"]
["","","Low","dBA","33","33"]
["","Cooling","Low","dBA","33","33"]
["","","High","dBA","40","40"]
["أنظمة التحكم","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Cooling capacity","Total capacity","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Piping connections","Liquid","القطر الخارجي","مم","9.52","9.52"]
["","غاز","القطر الخارجي","مم","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Cooling","Nom.","kW","0.35"]
["","Heating","Nom.","kW","0.35"]
["مطلوب مسافة فوق السقف المستعار >","مم","","","350","350"]
["Sound power level","التبريد","","dBA","66","66"]
["Dimensions","Unit","العرض","مم","1,400","1,400"]
["","","العمق","مم","700","700"]
["","","الارتفاع","مم","300","300"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel"]
["","Colour","","","Not painted (galvanised)","Not painted"]
["الوزن","الوحدة","","kg","45","45"]
["Fan","External static pressure","عالٍ","باسكال","200","200"]
["","","الإسمي","باسكال","50","50"]
["ارتفاع الصرف","مم","","","625","625"]
["لوحة ديكور","الوزن","","kg","6.5","6.5"]
["","الطراز","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","الأبعاد","الارتفاع","مم","55","55"]
["","","العمق","مم","500","500"]
["","","العرض","مم","1,500","1,500"]
["","اللون","","","White (10Y9/0.5)","White (10Y9/0.5)"]
["Heating capacity","الاستطاعة الإجمالية","الإسمي","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","الطور","","","1~","1~"]
["","Frequency","","Hz","50/60","50/60"]
["","الاسم","","","VE","VE"]
["","Voltage","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27‏° مئوية للحوجلة الجافة‏، 19.0‏° مئوية للحوجلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35‏° مئوية الحوجلة الجافة؛ طول الأنابيب المكافئ: 7.5 م؛ الفرق في المستوى: 0 م","(1) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية."]
["","","","","(3) - إنّ قيم الإستطاعات صافية، بما يشمل إنقاص للتبريد (وإضافة للتدفئة) من أجل حرارة محرك المروحة الداخلية.","(3) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي."]
["","","","","(4) - تم ذكر قيم ضغط الصوت لوحدة مثبتة مع الشفط الخلفي.","(4) - فئة وحدة PED: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC"]
["","","","","(5) - فئة وحدة PED: مستثنى من مجال PED بسبب المقالة 1، الفقرة 3.6 من ‎97/23/EC","(5) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة، درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ لمواسير التبريد: 7.5 متر (أفقي)؛ فرق المستوى: 0 متر"]